|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Beschreibung | Wert |
| FM4\_GUI.P\_Vals[0] | Oszi1 und Oszi2 check | 0 disable |
|  |  | 1 Oszi1 in Betrieb |
|  |  | 2 Oszi2 in Betrieb |
|  |  | 3 Oszi1 & 2 in Betrieb |
|  |  |  |
| FM4\_GUI.P\_Vals[1] | Auswahl der Funktion von Oszi1 | 1 Sin |
|  |  | 2 Rechteck |
|  |  | 3 Dreieck |
|  |  | 4 Sägezahn |
|  |  |  |
| FM4\_GUI.P\_Vals[2] | Auswahl der Funktion von Oszi2 | 1 Sin |
|  |  | 2 Rechteck |
|  |  | 3 Dreieck |
|  |  | 4 Sägezahn |
|  |  |  |
| FM4\_GUI.P\_Vals[3] | Frequenzeinstellung für Oszi1 | 0 ….. 16000 |
|  |  |  |
| FM4\_GUI.P\_Vals[4] | Amplitudeneinstellung für Oszi1 | 0 ….. 10 |
|  |  |  |
| FM4\_GUI.P\_Vals[5] | Frequenzeinstellung für Oszi2 | 0 ….. 16000 |
|  |  |  |
| FM4\_GUI.P\_Vals[6] | Amplitudeneinstellung für Oszi2 | 0 ….. 10 |